Меня интересует оборудование, прошу Вас дать коммерческое и техническое предложения для следующих точек:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Сайт A** | **Сайт B** | **Частота, МГц Tx/Rx** | **Ширина полосы, МГц** | **Конфигурация** | **Координаты сайта A** | | **Координаты сайта B** | | **Высота подвеса антенны сайта A,m** | **Высота подвеса антенны сайта  B,m** |
| 1 | РРС13 «Ала-Мышык» | Ат-Башы КТ | 5700 | 20 | 1+0 | 41°24’54” | 75°52’14” | 41°10’03” | 75°48’36” | 20 | 25 |
| 2 | Чаек | РРС64 "Чон-Добо" | 5700 | 20 | 1+0 | 41°55’18,55” | 74°30'51,86” | 41°58’16” | 74°38’28” | 10 | 40 |
| 3 | Кызыл-Кыя | РРС38 «Чаувай» | 5700 | 20 | 1+0 | 40°15’42,94” | 72°12'39,12” | 40°08’53,73” | 72°13’38,55” | 10 | 10 |

Требования к пропускной способности оборудования при длине пакета в 64 bytes и 1024 bytes

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 1 Требования к пропускной способности оборудования, Мбит/с** | | | | | | **Расчетная доступность при ширине канала 20 MHz (время неготовности),    % (мин/год)** |
| **Ширина канала** | **5 MHz** | **10 MHz** | **20 MHz** | **40 MHz** | **80 MHz** |  |
| **QPSK** |  |  |  |  |  |  |
| **16QAM** |  |  |  |  |  |  |
| **32QAM** |  |  |  |  |  |  |
| **64QAM** |  |  |  |  |  |  |
| **128QAM** |  |  |  |  |  |  |
| **256QAM** |  |  |  |  |  |  |
| **512QAM** |  |  |  |  |  |  |
| **1024QAM** |  |  |  |  |  |  |